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 Администрация 
 Муромцевского муниципального района 
Омской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ     



	от  18.02.2026 № 52-п 
р.п. Муромцево

	Об утверждении Порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения на территории Муромцевского района Омской области на 2026/2027 годы 
	



В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ч. 4 ст. 20 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», п. 8 приказа Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»,  руководствуясь Уставом муниципального округа Муромцевский район Омской области, Администрация Муромцевского муниципального района Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения на территории Муромцевского района Омской области на 2026/2027 годы согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в периодическом печатном издании, распространяемом в Муромцевском муниципальном районе Омской области - «Вестник Муромцевского муниципального района», и размещению на официальном сайте Муромцевского района Омской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.


[bookmark: _GoBack]И.о. Главы Администрации 
Муромцевского муниципально                                                    А.В. Астапович





Кузьмин Д.В.
22-483


Приложение 
                                                              к постановлению Администрации 
Муромцевского муниципального 
района Омской области 
от 18.02.2026   № 52-п 




ПОРЯДОК (ПЛАН)
действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере                                                                                                                              теплоснабжения в Муромцевском муниципальном районе Омской области
(в том числе с применением электронного моделирования
аварийных ситуаций) на 2026/2027 годы

1. Общие положения

1. Порядок действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в Муромцевском муниципальном районе Омской области (в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций) (далее - Порядок) разработан в целях:
-  определения возможных сценариев наиболее вероятных аварий и наиболее опасных по последствиям аварий, а также источники (места) их возникновения;
         - конкретизации технических средств и действий производственного персонала и спецподразделений по локализации аварий;
- координации деятельности Администрации Муромцевского муниципального района Омской области и ресурсоснабжающих организаций при решении вопросов, связанных с ликвидацией аварийных ситуаций на системах жизнеобеспечения на территории Муромцевского муниципального района Омской области;
- создания благоприятных условий для успешного выполнения мероприятий по ликвидации аварийной ситуации;
- бесперебойного удовлетворения  потребностей  населения при ликвидации аварийной ситуации. 
1. Настоящий Порядок обязателен для выполнения поставщиками и потребителями коммунальных услуг, тепло- и ресурсоснабжающими организациями,  выполняющими ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства на территории Муромцевского муниципального района Омской области. 
1. Основной задачей Администрации Муромцевского муниципального района Омской области, организаций жилищно-коммунального и топливно- энергетического хозяйства является обеспечение устойчивого тепло-, водо-, электроснабжения потребителей, поддержание необходимых параметров и обеспечение нормативного температурного режима в зданиях с учетом их назначения и платежной дисциплины, с учетом требований энергопотребления.
1. Ответственность за предоставление коммунальных услуг, взаимодействие диспетчеров ЕДДС Муромцевского муниципального района, диспетчеров (при наличии) организаций жилищно-коммунального комплекса, ресурсоснабжающих организаций и Администрации Муромцевского муниципального района Омской области определяется в соответствии с действующим законодательством.
1. Взаимоотношения теплоснабжающих организаций с потребителями определяются заключенными между ними договорами и действующим законодательством. Ответственность потребителей и теплоснабжающих организаций определяется балансовой принадлежностью инженерных сетей и фиксируется в акте разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон, прилагаемой к договору.
Поставщики коммунальных услуг и потребители должны обеспечивать:
· своевременное и качественное техническое обслуживание и ремонт теплопотребляющих систем, а также разработку и выполнение графиков ограничений отпуска теплоносителя и отключения абонентов от систем коммунального теплоснабжения в случае принятия неотложных мер по предотвращению и ликвидации аварий при временном недостатке тепловой мощности или топлива на источниках теплоснабжения;
· допуск работников специализированных организаций, с которыми заключены договоры на техническое обслуживание и ремонт теплопотребляющих систем, на объекты в любое время суток.



2. Сценарии наиболее вероятных аварий и наиболее опасных по последствиям аварий, а также источники (места) их возникновения

Наиболее вероятными причинами возникновения аварийных ситуаций в работе систем теплоснабжения района могут послужить:
· неблагоприятные погодно-климатические явления (сильные ветры, сильные морозы, снегопады и метели, обледенение и гололед);
· человеческий фактор (неправильные действия персонала);
· прекращение подачи электрической энергии, холодной воды, топлива на источник тепловой энергии;
· внеплановый останов (выход из строя) оборудования на объектах системы теплоснабжения.
· пожар в здании и (или) на  территории котельной
Основные причины возникновения аварии, описания аварийных ситуаций, возможных масштабов аварии и уровней реагирования, типовые действия персонала по ликвидации последствий аварийной ситуации приведены в Таблице 1.
 Таблица 1 Перечень возможных аварийных ситуаций, их описание, масштабы и уровень реагирования, типовые действия персонала
	Причина возникновения аварии
	Описание аварийной ситуации 
	Возможные масштабы аварии и последствия
	Уровень реагирования
	Действия персонала

	Прекращение подачи электроэнергии на источник тепловой энергии
	Короткое замыкание электроустановки. Место возникновения:   щит ВРУ
	Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения всех потребителей, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем
	Объектовый
	Сообщить об отсутствии электроэнергии дежурному в единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону: +7 (381) 582-16-42;
Перейти на резервный или автономный источник электроснабжения (второй ввод, дизель-генератор).
При необходимости организовать устранение аварии силами ремонтного персонала теплоснабжающей организации.
Время устранения аварии – 1 час

	
	Обрыв провода на воздушной линии электропередачи (далее ВЛ) обеспечивающей электроснабжение котельной. Место возникновения опора ВЛ или в месте ввода проводов от ВЛ в здание котельной.
	
	Муниципальный
	   Сообщить об отсутствии электроэнергии дежурному в единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону: +7 (381) 582-16-42;
Сообщить об отсутствии электроэнергии дежурному диспетчеру электросетевой организации по телефону:  +7 (38158) 2‒33‒44;
Перейти на резервный или автономный источник электроснабжения (второй ввод, дизель-генератор).
При длительном отсутствии электроэнергии организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами персонала теплоснабжающей организации и обслуживающей организации.
Время устранения аварии – 1 час

	
	Выход из строя вводного автоматического выключателя или вводного рубильника (сгорел вводной автомат). 
Место возникновения: вводное распределительное устройство (ВРУ). 
	
	Объектовый
	Сообщить об отсутствии электроэнергии дежурному в единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону: +7 (381) 582-16-42;
Перейти на резервный или автономный источник электроснабжения (второй ввод, дизель-генератор).
При необходимости организовать устранение аварии силами ремонтного персонала теплоснабжающей организации.
Время устранения аварии – 1 час

	Прекращение подачи холодной, подпиточной  воды на источник тепловой энергии
	Повреждение трубопровода, ведущего к котельной Место возникновения: порыв трубы на магистральном вводе.
	Ограничение циркуляции теплоносителя в системе теплоснабжения всех потребителей, перегрев оборудования, понижение температуры воздуха в зданиях
	Муниципальный
	Сообщить об отсутствии воды дежурному в единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону: +7 (381) 582-16-42;
Сообщить об отсутствии воды дежурному водоснабжающей организации по тел. +7 (381) 58 3-68-30:
При длительном отсутствии подачи воды организовать подвоз сетевой воды силами своей и привлеченных организаций.
Время устранения аварии – 4 часа

	
	Аварийная остановка теплоисточника из-за отсутствия подпиточной воды
Место возникновения: трубопровод тепловой сети или течь в системе водоподготовки
	
	Объектовый
	Сообщить об отсутствии воды дежурному в единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону: +7 (381) 582-16-42;
Организовать устранение аварии силами ремонтного персонала теплоснабжающей организации.
Время устранения аварии – 2 час

	
	Неисправность насосов, ответственных за подачу воды
Место возникновения: сетевые насосы котельной
	
	
Объектовый
	Сообщить об отсутствии воды дежурному в единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону: +7 (381) 582-16-42;
Организовать устранение аварии силами ремонтного персонала теплоснабжающей организации.
Время устранения аварии – 1 часа

	Отсутствие топлива в следствии неблагоприятных погодных условий.
	Ограничения (прекращение) нагрева воды на котельной
	Снижение  температуры нагрева воды в системе теплоснабжения всех потребителей, понижение температуры воздуха в зданиях
	Объектовый
(топливо – уголь, древесные породы)
	Сообщить о снижении подачи топлива руководителю организации.
Организовать подвоз топлива силами  и средствами своей и  (или) привлеченных организаций.
Время устранения аварии – 3 часа

	Выход из строя сетевого насоса
	Отсутствие или снижение подачи воды
Место возникновения:
порыв на участке тепловой сети
	Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения всех потребителей, понижение температуры воздуха в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем
	Объектовый
	Выполнить переключение на резервный насос. Организовать работы по ремонту силами персонала теплоснабжающей  организации.
Время устранения аварии – 2 часа

	
	Полная остановка насоса (насос не запускается)
	
	
	Выполнить переключение на резервный насос. Организовать замену насоса силами персонала теплоснабжающей  организации.
При длительном отсутствии организовать работы по предотвращению размораживания силами персонала теплоснабжающей организации.
Время устранения аварии – 4 часа

	Выход из строя котла (котлов)
	Взрыв котла вследствие неисправности котла или нарушении режимов работы
	Ограничение (прекращение) подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры воздуха в зданиях
	Объектовый
	Выполнить переключение на резервный котел. Организовать работы по ремонту силами персонала теплоснабжающей организации.
При длительном отсутствии работы котла организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами персонала теплоснабжающей организации.
Время устранения аварии – 24 часа

	
	Аварийная остановка котла в следствии снижения давления или повышения температуры
	
	
	Выполнить переключение на резервный котел. Организовать работы по ремонту силами персонала теплоснабжающей организации.
При длительном отсутствии работы котла организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами персонала теплоснабжающей организации.
Время устранения аварии – 5 часов

	Предельный износ сетей, гидродинамические удары
	Порыв на тепловых      сетях
Место возникновения:
участок тепловой сети
	Прекращение циркуляции в части системы теплоснабжения, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем
	Объектовый
	При необходимости организовать устранение аварии силами ремонтного персонала теплоснабжающей организации.
     При длительном отсутствии циркуляции организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации.
Время устранения аварии – 8 часов

	Пожар на котельной
	Ограничение (остановка) работы котельной
Место возникновения:
источник теплой энергии
	Ограничение (прекращение) подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры воздуха в зданиях
	Муниципальный
	Сообщить об возникновении пожара дежурному в единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону: +7 (381) 582-16-42;
Вызвать пожарную охрану по тел. 101 (112) сообщив адрес объекта.
Если пожар угрожает жизни персонала, то необходимо незамедлительно покинуть здание.  Если угрозы для персонала нет, необходимо аварийно остановить работу котла и согласно производственной инструкции, закрыть двери, окна, газоходы и приступить к ликвидации очага возгорания имеющимися первичными средствами пожаротушения.

	Внешнее воздействие третьих лиц  на  работоспособность котельной и тепловой сети.
	Ограничение (остановка) работы источника тепловой энергии
	Ограничение (прекращение) подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры воздуха в зданиях
	Муниципальный
	Сообщить  об инциденте в дежурную часть полиции по телефону: 03,  112;
Сообщить об возникновении пожара дежурному в единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону: +7 (381) 582-16-42;
Организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации.

	Выход из строя одновременно двух сетевых насосов
	Остановка работы источника тепловой энергии
	Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения всех потребителей, понижение температуры воздуха в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем
	Муниципальный
	Сообщить об инциденте дежурному в единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону: +7 (381) 582-16-42;
При длительном отсутствии работы насосов организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами персонала теплоснабжающей организации.
Немедленно сообщить об аварии руководителю. 
В случае невозможности предотвращения размораживания принять меры по эвакуации людей в пункты временного размещения людей.
Время устранения аварии – 6 часов

	Техногенные факторы 
	Взрыв котельной (разрушение здания, оборудования котельной)
	Прекращение работы котельной 
	Муниципальный
	Сообщить о взрыве дежурному в единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону: +7 (381) 582-16-42;
Вызвать пожарную охрану по тел. 101 (112) сообщив адрес объекта. Сообщить  об инциденте в дежурную часть полиции по телефону: 03,  112;
Немедленно сообщить об аварии руководителю. Принять меры по выводу людей из опасной зоны. Не допускать в котельную посторонних лиц.
В случае невозможности предотвращения размораживания принять меры по эвакуации людей в пункты временного размещения людей.
Время устранения аварии – 10 часов



Расчеты допустимого времени устранения технологических нарушений 
на объектах водоснабжения

	№ п/п
	Наименование технологического нарушения
	Диаметр труб, мм
	Время устранения, ч, при глубине заложения труб, м

	
	
	
	до 2
	более 2

	1
	Отключение водоснабжения
	до 400
	8
	12

	2
	Отключение водоснабжения
	св. 400 до 1000
	12
	18



Расчеты допустимого времени устранения технологических нарушений 
на объектах теплоснабжения

	№ п/п
	Наименование технологического нарушения
	Время на устранение, ч.
	Ожидаемая температура в жилых помещениях при температуре наружного воздуха, С

	
	
	
	0
	-10
	-20
	более - 20

	1
	Отключение отопления
	2
	18
	18
	15
	15

	2
	Отключение отопления
	4
	18
	15
	15
	15

	3
	Отключение отопления
	6
	15
	15
	15
	10

	4
	Отключение отопления
	8
	15
	15
	10
	10



Расчеты допустимого времени устранения технологических нарушений 
на объектах электроснабжения

	№ п/п
	Наименование технологического нарушения
	Время устранения

	1
	Отключение электроснабжения
	2 часа – при наличии двух независимых взаимно резервирующих источников питания; 24 часа – при наличии 1 источника питания



Расчеты допустимого времени устранения технологических нарушений
 на объектах газоснабжения

	№ п/п
	Наименование технологического нарушения
	Время устранения

	1
	Отключение газоснабжения
	не более 4 часов (суммарно) в течении 1 месяца


Наиболее вероятными причинами возникновения аварий и сбоев в работе могут послужить:
- перебои в подаче электроэнергии;
- износ оборудования;
- износ сетей;
- неблагоприятные погодно - климатические явления;
- человеческий фактор.

3.  Этапы организации работ по локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций на объектах электро – водо  - теплоснабжения:
первый этап – принятие экстренных мер по локализации и ликвидации последствий аварий и передача информации (оповещение) согласно инструкциям (алгоритмам действий по видам аварий) дежурного диспетчера единой дежурно-диспетчерской службы Администрации Муромцевского муниципального района Омской области (далее ЕДДС), взаимодействующих структур и органов повседневного управления силами и средствами, привлекаемых к ликвидации аварийных ситуаций:
1) Дежурная смена и/или аварийно-технические группы, звенья организаций электро – водо - теплоснабжения:   немедленно приступают к локализации и ликвидации аварийной  ситуации (проводится разведка, определяются работы) и оказанию помощи пострадавшим.
2) С получением информации об аварийной ситуации старший расчета формирования выполняет указание дежурного (диспетчера) на выезд в район аварии.
3) Руководители аварийно-технических групп, звеньев, прибывшие в зону аварийной ситуации первыми, принимают полномочия руководителей работ по ликвидации аварии и исполняют их до прибытия руководителей работ, определенных Порядоками действий по предупреждению и ликвидации аварий, органами местного самоуправления, руководителями организаций, к полномочиям которых отнесена ликвидация аварийной ситуации.
4) Собирается первичная информация и передаётся, в соответствии с инструкциями (алгоритмами действий по видам аварийных ситуаций) оперативной группе. 
5) Проводится сбор руководящего состава  администрации  поселения и объектов ЖКХ и производится оценка сложившейся обстановки с момента аварии.
6) Определяются основные направления и задачи предстоящих действий по ликвидации аварий.
7) Руководителями ставятся задачи  оперативной группе.
8) Организуется круглосуточное оперативное дежурство и связь с подчиненными, взаимодействующими органами управления  и ЕДДС.
второй этап – принятие решения о вводе режима аварийной ситуации и оперативное Порядокирование действий:
1. Проводится уточнение характера и масштабов аварийной ситуации, сложившейся обстановки и прогнозирование ее развития.
2) Разрабатывается Порядок-график проведения работ и решение о вводе режима аварийной ситуации.
3) Определяется достаточность привлекаемых к ликвидации аварии сил и средств.
4) По мере приведения в готовность привлекаются остальные имеющиеся силы и средства.
третий этап – организация проведения мероприятий по ликвидации аварий и первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения:
1) Проводятся мероприятия по ликвидации последствий аварии и организации первоочередного жизнеобеспечения населения.
2) Руководитель оперативной группы готовит отчет о проведенных работах и представляет его Главе Тевризского муниципального района Омской области.
После ликвидации аварийной ситуации готовятся:
- решение об отмене режима аварийной ситуации;
- при техногенной - акт установления причин аварийной ситуации;
- документы на возмещение ущерба.
4. Организация управления ликвидацией аварий на тепло-производящих    объектах и тепловых сетях
Для организации работы взаимодействующих органов при возникновении аварии  создаются оперативные и рабочие группы (штабы). Координацию работ по ликвидации аварии на  муниципальном уровне осуществляет комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при Администрации Муромцевского муниципального района Омской области, на объектовом уровне – руководитель организации, осуществляющей эксплуатацию объекта.
Органами повседневного управления территориальной подсистемы являются:
- на межмуниципальном уровне — ЕДДС по вопросам сбора, обработки и обмена информации, оперативного реагирования и координации действий дежурных, диспетчеров организаций (далее ДО) (при наличии), расположенных на территории муниципального района, единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее ТП РСЧС):
- на муниципальном уровне – ответственный специалист администрации Муромцевского муниципального района Омской области,
- на объектовом уровне – дежурные, диспетчеры  организаций (при наличии).
Размещение органов повседневного управления осуществляется на стационарных пунктах управления, оснащаемых техническими средствами управления, средствами связи, оповещения и жизнеобеспечения, поддерживаемых в состоянии постоянной готовности к использованию.
1. Количество сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения
	                         Таблица 2	          
	№
п/п
	     Наименование организации
	Информация о сформированных аварийных бригадах на объектах ЖКХ и в сфере эксплуатации
жилищного фонда

	
	
	всего бригад
	   общая численность
	  кол-во спецтехники

	
	
	ед.
	чел.
	ед.

	1
	МУП «Муромцевская ТК»
	2
	8
	2

	2
	«Россети Сибирь» Муромцевский РЭС
	4
	15
	3

	3
	МУП «ВОДОКАНАЛ»
	1
	2
	1

	4
	МУП «ИРТЫШ»
	1
	2
	1

	5
	МУП «Коммунальник»
	1
	4
	1

	6
	ООО «Омская областная газовая компания» Муромцевский участок
	1
	2
	1

	7
	Муромцевское городское поселение
	1
	3
	2

	8
	63 ПСЧ ФПС по охране Муромцевского района Омской области
	1
	5
	2

	9
	Отдел МВД по Муромцевскому району
	1
	2
	1



В режиме повседневной деятельности на объектах ЖКХ осуществляется дежурство специалистами, в том числе операторами котельных. 
[bookmark: bookmark58]Сформирован аварийный и постоянно пополняемый запас материалов и оборудования для ремонта трубопроводов и узлов тепловых сетей.
[bookmark: bookmark59]Обеспечена готовность системы оповещения ответственных лиц и технического персонала, осуществляемая посредством мобильной связи.
[bookmark: bookmark60]Обеспечено функционирование круглосуточной аварийно-диспетчерской службы, которая осуществляет взаимодействие с ЕДДС Муромцевского муниципального района по предоставлению достоверной информации о ситуациях на объектах в режиме повседневной деятельности, а в случае угрозы возникновения аварии или чрезвычайной ситуации оповещение происходит незамедлительно.
1. Порядок и процедуру организации взаимодействия сил и средств Муромцевского муниципального района, а также организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, на основании заключенных соглашений об управлении системами теплоснабжения в соответствии с требованиями части 5 статьи 18 Федерального закона о теплоснабжении
В зависимости от вида и масштаба аварии принимаются неотложные меры по проведению ремонтно-восстановительных и других работ направленных на недопущение размораживания систем теплоснабжения и скорейшую подачу теплоэнергии в жилые дома и социально значимые объекты.
Планирование и организация ремонтно-восстановительных работ на теплопроизводящих объектах (далее – ТПО) и тепловых сетях (далее – ТС) осуществляется руководством организации, эксплуатирующей ТПО (ТС).
Принятию решения на ликвидацию аварии предшествует оценка сложившейся обстановки, масштаба аварии и возможных последствий.
Работы проводятся на основании нормативных и распорядительных документов оформляемых организатором работ.
К работам привлекаются аварийно–ремонтные бригады, специальная техника и оборудование организаций, в ведении которых находятся ТПО (ТС) в круглосуточном режиме, посменно.
О причинах аварии, масштабах и возможных последствиях, планируемых сроках ремонтно-восстановительных работ, привлекаемых силах и средствах руководитель работ информирует ЕДДС не позднее 20 минут с момента происшествия.
О сложившейся обстановке население информируется муниципальным образованием Муромцевского муниципального района Омской области, эксплуатирующими организациями.
В случае необходимости привлечения дополнительных сил и средств к работам, руководитель работ докладывает ЕДДС, курирующему сферу жилищно-коммунального хозяйства заместителю Главы Муромцевского муниципального района Омской области, председателю комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.
При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в результате аварии (аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения населения в жилых домах на сутки и более, а также в условиях критически низких температур окружающего воздуха) работы координирует комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.
                                                                                                                      Таблица 3
	№
п/п
	Мероприятия
	Срок
исполнения
	Исполнитель

	При возникновении аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения

	1
	При поступлении информации (сигнала) в ДС организаций об аварии на коммунально-технических системах жизнеобеспечения населения:
- определение объема последствий аварийной ситуации (количество населенных пунктов, жилых домов, котельных, водозаборов, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения);
- принятие мер по бесперебойному обеспечению теплом и электроэнергией объектов жизнеобеспечения населения муниципального образования;
- организация электроснабжения объектов жизнеобеспечения населения по обводным каналам;
- организация работ по восстановлению линий электропередач и систем жизнеобеспечения при авариях на них;
- принятие мер для обеспечения электроэнергией учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения.
	
	Дежурные,
диспетчера,
руководители
объектов электро-,
водо-, газо-,
теплоснабжения

	2
	Проверка работоспособности автономных источников питания и поддержание их в постоянной готовности, отправка автономных источников питания для обеспечения электроэнергией котельных, насосных станций, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения; подключение дополнительных источников энергоснабжения (освещения) для работы в темное время суток;
обеспечение бесперебойной подачи тепла в жилые кварталы
	Ч*+
(0 ч. 30 мин.- 01.ч.00 мин)
	Аварийно-технические звенья, группы

	3
	При поступлении сигнала в ЕДДС муниципального образования Муромцевского района об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения:
- доведение информации до курирующего сферу ЖКХ заместителя Главы Муромцевского муниципального района Омской области и председателя КЧС
	Немедленно Ч + 
1 ч. 30 мин.
	Оперативный 
дежурный ЕДДС

	4
	Проведение расчетов по устойчивости функционирования систем отопления в условиях критически низких температур при отсутствии энергоснабжения и выдача рекомендаций в ЕДДС и ДО муниципальных образований района
	Ч + 2 ч.00 мин.
	Рабочая и оперативная группа

	5
	Организация работы оперативной группы
	Ч+2 ч. 30 мин.
	Руководитель
оперативной
группы

	6
	Задействование сил и средств для предупреждения возможных аварий на объектах очистных сооружений
	Ч+2 ч. 30 мин.
	По решению рабочей группы и курирующего сферу ЖКК заместителя Главы Муромцевского муниципального района Омской области

	7
	Выезд оперативной группы МО в населенный пункт, в котором произошла авария. Проведение анализа обстановки, определение возможных последствий аварии и необходимых сил и средств для ее ликвидации. Определение количества потенциально опасных предприятий, предприятий с безостановочным циклом работ, котельных, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, попадающих в зону возможной аварийной ситуации
	Ч+ (2 ч. 00 мин 
-3 час.00 мин.)
	Руководитель рабочей группы

	8
	Организация несения круглосуточного дежурства руководящего состава поселения
	Ч+3 ч. 00 мин.
	Оперативная
группа

	9
	Организация и проведение работ по ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения.
	Ч+3 ч. 00 мин.
	Руководитель
оперативной
группы

	10
	Оповещение населения об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (при необходимости)
	Ч+3 ч. 00 мин.
	Муниципальное образование Муромцевского муниципального района

	11
	Принятие дополнительных мер по обеспечению устойчивого функционирования отраслей и объектов экономики, жизнеобеспечению населения
	Ч+3 ч. 00 мин.
	Руководитель рабочей и оперативной группы

	12
	Организация сбора и обобщения информации:
- о ходе развития аварии и проведения работ по ее ликвидации;
- о состоянии безопасности объектов  жизнеобеспечения сельских (городских) поселений;
- о состоянии отопительных котельных, тепловых пунктов, систем энергоснабжения, о наличии резервного топлива
	Через каждые
2 часа (в течении первых суток)
4 часа (в последующие
сутки)
	Оперативный дежурный ЕДДС и оперативная группа

	13
	Организация контроля за устойчивой работой объектов и систем жизнеобеспечения населения
	В ходе ликвидации аварии
	Руководитель
оперативной
группы

	14
	Проведение мероприятий по обеспечению общественного порядка и обеспечение беспрепятственного проезда спецтехники в районе аварии
	Ч+3 ч. 00 мин.
	ОМВД России по
Муромцевского
району

	15
	Доведение информации до рабочей группы о ходе работ по ликвидации аварии и необходимости привлечения дополнительных сил и средств
	Ч + 3 ч.00 мин.
	Руководитель
оперативной
группы

	16
	Привлечение дополнительных сил и средств, необходимых для ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения
	Ч + 3 ч.00 мин.
	По решению рабочей группы


*Ч - время и дата возникновении аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения

7. Состав и дислокация сил и средств используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения
К работам при ликвидации последствий аварийных ситуаций привлекаются специалисты ДС, АВС, оперативный персонал котельных, ремонтные бригады, специальная техника и оборудование организации, в эксплуатации которой находится система теплоснабжения в круглосуточном режиме, посменно, а также аварийные бригады управляющих (обслуживающих) организаций.
Нормативное количество ресурсов, необходимых для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций организацией, осуществляющей эксплуатацию систем теплоснабжения, приведено в таблице.

Таблица 4 Нормативное количество ресурсов, необходимых для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций
	Участники взаимодействия
	Функциональные группы
	Обязанности участников ликвидации
	Выделяемые

	
	
	
	силы
	средства

	Теплоснабжающие организации

	МУП «Муромцевская ТК»
	Оперативный персонал на котельных — 2 ед. (круглосуточно)
	Оповещает руководство организации
	Операторы (машинисты) — 2 чел.
	

	
	Аварийная бригада (для устранения ЧС на котельных
– 1 ед. (по вызову)
	Устраняет последствия аварийных ситуаций
	Начальник теплового участка — 1 чел.,
Газоэлектросварщик — 1 чел.,
Слесарь- 2 чел.,
Электрик — 1
	Автомобиль УАЗ – 1 ед.

	
	Аварийная бригада (для устранения ЧС на тепловых сетях)
– 1 ед. (по вызову)
	
	Мастер теплового участка — 1 чел.,
Газоэлектросварщик — 2 чел.,
Слесарь — 2 чел.,
Слесарь по ремонту т/сетей — 2 чел.
	Автомобиль УАЗ – 1 ед.

	Администрация

	Единая дежурно-диспетчерская служба района (ЕДДС)
	Дежурный диспетчер
	Оповещает ответственных лиц, указанных в пункте 4, при необходимости службы и лиц учавствующих в спасательных операциях;
Фиксирует в оперативном журнале дату, время и место проишествия;
Оповещает руководство муниципального района;
Фиксирует контроль выполнения мероприятий по ликвидации аварийных ситуаций.
	
	

	Электросетевые организации

	«Россети Сибирь» Муромцевский РЭС
	Аварийно- диспетчерская служба – 1 ед. (круглосуточно)
	направляет (при необходимости) бригаду для проведения оперативных переключений
	Дежурный диспетчер
– 1 чел.
	

	
	Аварийная бригада
– 1 ед. (по вызову)
	
	Мастер — 1 чел.,
Электромонтер – 2 чел.
	Автомобиль УАЗ – 1 ед.

	Водоснабжающие организации

	МУП «ВОДОКАНАЛ»
	Аварийно- диспетчерская служба – 1 ед. (круглосуточно)
	направляет (при необходимости) бригаду для устранения последствий на водопроводных сетях
	Дежурный диспетчер
– 1 чел.
	

	
	Аварийная бригада
– 1 ед. (по вызову)
	
	Мастер — 1 чел.,
Слесарь —  2 чел.,
Сварщик — 1 чел.,
Водитель экскаватора — 1 чел.
	Автомобиль УАЗ – 1 ед., Экскаватор— 1 ед.

	МУП «Иртыш»
	Аварийная бригада
– 1 ед. (по вызову)
	
	Слесарь —  2 чел.,
Сварщик — 1 чел.,
	Автомобиль УАЗ – 1 ед.,

	МУП «Коммунальник»
	Аварийная бригада
– 1 ед. (по вызову)
	
	Слесарь —  2 чел.,
Сварщик — 1 чел.,
	Автомобиль УАЗ – 1 ед.,

	Прочие организации

	ООО «Омская областная газовая компания» Муромцевский участок
	направляет (при необходимости) бригаду для отключения газа
	Аварийная бригада  газовой аварийно-диспетчерской службы
	Автомобиль УАЗ – 1 ед.

	Муромцевское городское поселение
	направляет (при необходимости) необходимую технику для  организации проезда к месту возникновения аварийной ситуации
	Дежурная бригада
	Автомобиль УАЗ – 1 ед., дежурный расчет.

	63 ПСЧ ФПС по охране Муромцевского района Омской области
	организуют (при необходимости) проведение спасательных работ и устранение очагов  возгорания
	Дежурная бригада
	Автомобиль УАЗ – 1 ед., дежурный расчет.

	Отдел МВД по Муромцевскому району
	докладывает руководству ОВД, (при необходимости) высылает личный состав для проведения  оцепления и охраны имущества
	Диспетчер
	Автомобиль УАЗ – 1 ед.


Время готовности к работам по ликвидации аварии - 45 минут.
При возникновении крупномасштабной аварии, срок ликвидации последствий более 12 часов.
При ликвидации последствий аварийных ситуаций применяется электронное моделирование аварийной ситуации с использованием имеющихся программных комплексов и автоматических систем управления.

1. Перечень мероприятий, направленных на обеспечение безопасности населения (в случае если в результате аварий на объекте теплоснабжения может возникнуть угроза безопасности населения)
В случае возникновения аварийных ситуаций на системах теплоснабжения Муромцевского муниципального района Омской области дежурный диспетчер теплоснабжающей (теплосетевой) организации, получив информацию об аварийной ситуации, на основании анализа полученных данных проводит оценку сложившейся обстановки, масштаба аварии и возможных последствий, осуществляет незамедлительно следующие действия:
1) принимает меры по приведению в готовность и направлению к месту аварии сил и средств аварийной бригады для обеспечения работ по ликвидации аварии;
2) при необходимости принимает меры по организации спасательных работ и эвакуации людей (оповещение населения, вывоз людей в пункты временного размещения (БПОУ «МТМСХ», СОШ №1, Муромцевский лицей, Петропавловская СОШ), обеспечение питанием, сохранность личных вещей);
3) фиксирует в оперативном журнале:
- время и дату происшествия;
- место происшествия (адрес);
- тип и диаметр трубопроводной системы;
4) определяет объем последствий аварийной ситуации (количество жилых домов, котельных, учреждений социальной сферы и т.д.);
5) определяет оптимальные решения для осуществления переключений в тепловых сетях аварийной бригадой. Доводит, с применением средств связи, полученную информацию до руководителя аварийной бригады.
6) определяет (уточняет) порядок взаимодействия и обмена информацией между диспетчерскими службами теплоснабжающих организаций на территории Муромцевского муниципального района;
7) оповещает:
- начальника аварийно-диспетчерской службы организации;
- руководителя, главного инженера организации;
- осуществляет контроль выполнения мероприятий по ликвидации аварийных ситуаций с последующим восстановлением подачи тепла потребителям.
Руководитель, главный инженер теплоснабжающей (теплосетевой) организации в системе теплоснабжения которой возникла аварийная ситуация в течение 30 минут со времени возникновения аварии оповещает заместителя Главы Муромцевского муниципального района по вопросам ЖКХ, либо лицо его замещающего на данный момент. Ему сообщается о причинах аварии, масштабах и возможных последствиях, планируемых сроках ремонтно-восстановительных работ, привлекаемых силах и средствах.
Заместитель Главы Муромцевского муниципального района по вопросам ЖКХ по истечению 2 часов, в случае не устранения аварийной ситуации:
- оповещает Главу Муромцевского муниципального района Омской области;
- лично прибывает на место аварии для координации ремонтных работ.
Глава Муромцевского муниципального района Омской области в случае аварии, связанной с угрозой для жизни и комфортного проживания людей:
- через местную систему оповещения и информирования оповещает жителей, которые проживают в зоне аварии;
- в случае необходимости принимает решение по привлечению дополнительных сил и средств;
        - создает и собирает штаб по локализации аварии, лично координирует проведение работ при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в результате аварии (аварийном отключении теплоснабжения на сутки и более, а также в условиях критически низких температур окружающего воздуха).
1. Порядок организации материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий на объекте теплоснабжения.
          
Для ликвидации аварий на объектах теплоснабжения Муромцевского муниципального района создаются и используются резервы финансовых и материальных ресурсов, резервы финансовых материальных ресурсов организаций.
Объемы резервов финансовых ресурсов (резервных фондов) определяются ежегодно и утверждаются нормативным правовым актом и должны обеспечивать проведение аварийно-восстановительных работ в нормативные сроки.

Таблица 6 - Финансовые средства, определенные в бюджете Муромцевского муниципального района  на обеспечение операций по локализации и ликвидации аварий на объекте теплоснабжения.

	№
	Наименование
	Сумма, тыс.рублей
	Примечание

	1.
	Муромцевский муниципальный район
	200
	



Общее количество материально-технических ресурсов, необходимых для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций по организациям, осуществляющим эксплуатацию систем теплоснабжения, приведено в таблице 7.

Таблица 7 - Резервы материальных ресурсов для ликвидации
чрезвычайных ситуаций и их последствий.
	№
п/п
	Наименование   материально-технического ресурса
	Ед. измерения
	Количество
	Примечания

	1
	Затвор поворотный дисковый межфланцевый PN-10, DN-100
	шт.
	5
	

	2
	Затвор поворотный дисковый межфланцевый PN-10, DN-80
	шт.
	5
	

	3
	Затвор поворотный дисковый межфланцевый PN-10, DN-65
	шт.
	7
	

	4
	Затвор поворотный дисковый межфланцевый PN-10, DN-50
	шт.
	11
	

	5
	Фланцы стальные плоские приварные PN-0.6МПа, DN-100 гост 12820-80
	шт.
	11
	

	6
	Фланцы стальные плоские приварные PN-0.6МПа, DN-80 гост 12820-80
	шт.
	10
	

	7
	Фланцы стальные плоские приварные PN-0.6МПа, DN-65 гост 12820-80
	шт.
	10
	

	8
	Фланцы стальные плоские приварные PN-0.6МПа, DN-50 ГОСТ 12820-80
	шт.
	20
	

	9
	Кран шаровой латунный полнопроходной, рычаг, диам. 50 мм.
	шт.
	8
	

	10
	Кран шаровой латунный полнопроходной, рычаг, диам. 40 мм.
	шт.
	14
	

	11
	Кран шаровой латунный полнопроходной, рычаг, диам. 32 мм.
	шт.
	7
	

	12
	Кран шаровой латунный полнопроходной, рычаг, диам. 25 мм.
	шт.
	7
	

	13
	Кран шаровой латунный полнопроходной, рычаг, диам. 20 мм.
	шт.
	5
	

	14
	Кран шаровой латунный полнопроходной, рычаг, диам. 15 мм.
	шт.
	5
	

	15
	Отвод диам. 73 мм.
	шт.
	5
	

	16
	Отвод диам. 89 мм.
	шт.
	5
	

	17
	Отвод диам. 50 мм.
	шт.
	6
	

	18
	Трубы стальные электросварные прямошовные ГОСТ 10704-91, 89х4
	м.
	10
	

	19
	Трубы стальные ГОСТ 10704-91, 76х3,5
	м.
	36
	

	20 
	Трубы стальные ГОСТ 10704-91, 57х3,5
	м.
	15
	

	21
	Трубы стальные ГОСТ 10704-91, 38х2
	м.
	10
	

	22
	Трубы стальные ГОСТ 10704-91, 108х4
	м.
	20
	

	23
	Манометры технические показывающие М20х1,53У стальной корпус, диам 100 мм.
	шт.
	9
	

	24
	Кран 3х ходовой Ду15 мм., для манометров G2+М20х1,5
	шт.
	9
	

	25
	Термометр СП-П(0+100) 100 мм. 
	шт.
	8
	

	26
	Сталь углеродистая обыкновенного качества, марки стали ВСт3пс5, листовая толщ. 5мм.
	кв.м
	4
	

	27
	Кислород технический
	Баллон
	8
	

	28
	Газ – пропан
	Баллон
	8
	

	29
	Смазка Литол 24
	кг.
	36
	

	30
	Электроды ОК-46, диам 3 мм.
	кг.
	100
	

	31
	Круг отрезной по металлу, 230х 2.5 х22 мм.
	шт.
	85
	

	32
	Дымосос ДН-3,5
	шт.
	5
	

	33
	Насос консольный 
	шт.
	6
	


  
9.1Порядок действий по ликвидации аварий на объектах теплоснабжения

В зависимости от вида и масштаба аварии принимаются неотложные меры по проведению ремонтно-восстановительных и других работ направленных на недопущение размораживания систем теплоснабжения и скорейшую подачу теплоэнергии в дома и  социально значимые объекты.
Порядок и организация ремонтно-восстановительных работ на тепло-производящих объектах (далее — ТПО) и тепловых сетях (далее – ТС) осуществляется руководством организации, эксплуатирующей ТПО (ТС).
Принятию решения на ликвидацию аварии предшествует оценка сложившейся обстановки, масштаба аварии и возможных последствий.
Работы проводятся на основании нормативных и распорядительных документов оформляемых организатором работ.
К работам привлекаются аварийно — ремонтные бригады, специальная техника и оборудование организаций, в ведении которых находятся ТПО (ТС) в круглосуточном режиме, посменно.
О причинах аварии, масштабах и возможных последствиях, планируемых  сроках ремонтно-восстановительных работ, привлекаемых силах и средствах руководитель работ информирует ЕДДС не позднее 20 минут с момента происшествия.
О сложившейся обстановке население информируется Администрация Муромцевского муниципального района Омской области эксплуатирующей организацией. 
В случае необходимости привлечения дополнительных сил
и средств к работам, руководитель работ докладывает Главе  Муромцевского муниципального района, председателю комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при Администрации Муромцевского муниципального района Омской области, ЕДДС.
При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в результате аварии (аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения населения в жилых домах на сутки и более, а также в условиях критически низких температур окружающего воздуха) работы координирует комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.
На территории Муромцевского муниципального района созданы пункты временного размещения населения (ПВР), пострадавшего в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. В случае необходимости население эвакуируется в пункты временного размещения населения (ПВР).

Таблица 8 - Пункты временного размещения населения (ПВР)

	Фактический адрес учреждения,
контактный телефон
	Наименование учреждения
	Ф.И.О. руководителя, контактный телефон
	Вместимость
(номеров, корпусов, классов/ человек)
	Организация жизнеобеспечения в ПВР

	
	
	
	
	Медицинская помощь
(учреждения персонал и техника)
	Обеспечение водой
(учреждения персонал и техника)
	Обеспечение продуктами питания и прод. сырьем
(учреждения персонал и техника)
	Обеспечение коммунально-бытовыми услугами
(учреждения персонал и техника)

	646430, Омская область, Муромцевский район, р.п. Муромцево, ул. Новая,  д. 2.
	БПОУ «Муромцевский техникум механизации сельского хозяйства»
	Директор Полуектов Владимир Николаевич, т.  8(38158)23430
	100 человек
	БУЗОО "Муромцевская ЦРБ", 
646430, Омская область, Муромцевский район, р.п Муромцево, ул. Ленина 144.
Персонал -2 чел
Техники-1 ед.
	МУП «ВОДОКАНАЛ»
646430, Омская область, Муромцевский район, р.п Муромцево, ул. Лисина. 105.
Персонал -2 чел
Техника -1 ед.
	Столовая БПОУ «Муромцевский техникум механизации сельского хозяйства»
Персонал -2 чел
Техника -1 ед.
	БПОУ «Муромцевский техникум механизации сельского хозяйства»
Персонал -2 чел
Техника -1 ед.

	646430, Омская область, Муромцевский район, р.п. Муромцево, ул. Юбилейная,  д. 42.
	МБОУ «Муромцевский лицей»
	Директор 
Носкова Ирина Федоровна
т.  +7 38158 21686  
	100 человек
	БУЗОО "Муромцевская ЦРБ", 
646430, Омская область, Муромцевский район, р.п Муромцево, ул. Ленина 144.
Персонал -2 чел
Техники-1 ед.
	МУП «ВОДОКАНАЛ»
646430, Омская область, Муромцевский район, р.п Муромцево, ул. Лисина. 105.
Персонал -2 чел
Техника -1 ед.
	Столовая 
МБОУ «Муромцевский лицей»
	МБОУ «Муромцевский лицей»
Персонал -2 чел
Техника -1 ед.


	646430, Омская область, Муромцевский район, р.п. Муромцево, ул. Ленина, 64
	МБОУ «Муромцевская СОШ № 1»
	Директор 
Печенин Алексей Михайлович 
т.  8(38158)22-141
	100 человек
	БУЗОО "Муромцевская ЦРБ", 
646430, Омская область, Муромцевский район, р.п Муромцево, ул. Ленина 144.
Персонал -2 чел
Техники-1 ед.
	МУП «ВОДОКАНАЛ»
646430, Омская область, Муромцевский район, р.п Муромцево, ул. Лисина. 105.
Персонал -2 чел
Техника -1 ед.
	Столовая БОУ МБОУ «Муромцевская СОШ № 1»
Персонал – 2 чел
Техника -1 ед.
	МБОУ «Муромцевская СОШ № 1»
Персонал – 2 чел
Техника -1 ед.

	646432, Омская область, Муромцевский район, р.п. Муромцево, ул. Кооперативная, 29
	МБОУ «Петропавловская СОШ»
	Директор 
Солодких Юлия Александровна  
т.+7(38158) 34135
	100 человек
	БУЗОО "Муромцевская ЦРБ", 
646430, Омская область, Муромцевский район, р.п Муромцево, ул. Ленина 144.
Персонал -2 чел
Техники-1 ед.
	МУП «ВОДОКАНАЛ»
646430, Омская область, Муромцевский район, р.п Муромцево, ул. Лисина. 105.
Персонал -2 чел
Техника -1 ед.
	Столовая БОУ МБОУ «Петропавловская СОШ»
Персонал – 2 чел
Техника -1 ед.
	МБОУ «Петропавловская СОШ»
Персонал – 2 чел
Техника -1 ед.
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